setap:   
 laptop – broker(mqtt) <- mosquito  
 raspi – publisher

pre komunikacije i broker i publisher se vezuju preko wifi

u ipconfig gledamo wifi adapter IPv4 Addr. Zar ne ide sve na multicast? Ide na

u mosquitto instalacionom folderu imamo .exe i za publiser i za subscribe

cmd ≫ cd ...\ Mosquitto

cmd ≫ mosquitto\_sub –help

cmd ≫ musquitto\_sub.exe sub -t “/soba/temperatura”

cmd ≫ mosquitto\_pub.exe -t “soba/temperatura” –m “18C”

cmd ≫ mosquito\_pub.exe –t “soba/temperatura” -m “19C”

\_\_\_\_\_\_\_\_

MosqDemo.cpp

init → instanciramo → set callback(za konekt, za msg) → stavimo IP adresu *brokera*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sudo apt install gcc mosquitto mosquitto-clients libmosquitto-dev

gcc -o A.c A –lmosquito

-lmosquitto je lib